붙임 1	승강기 안전장치 관련 참고자료

□ 충돌로 인한 엘리베이터 승강장 문 이탈사고 현황

○ 사고 현황

구 분	계	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	‘13.6월현재
발생건수	21	6	5	2	1	2	3	2
근린생활시설	7	1	1	2	-	-	1	2
숙박시설	1	1	-	-	-	-	-	-
업무시설	2	-	2	-	-	-	-	-
공동주택	8	3	2	-	-	1	2	-
기 타	3	1	-	-	1	1	-	-

○ 피해 현황

구 분	계	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	‘13.6월현재
계	25	9	6	2	1	2	3	2
사 망	11	2	4	-	1	1	1	2
중 상	9	5	-	2	-	-	2	-
경 상	5	2	2	-	-	1	-	-

□ 에스컬레이터 끼임사고 현황

○ 사고 현황

구 분	계	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	‘13.6월현재
발생건수	33	4	6	4	5	6	6	2

○ 피해 현황

구 분	계	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	‘13.6월현재
계	33	4	6	4	5	6	6	2
중 상	31	3	6	4	5	5	6	2
경 상	2	1	-	-	-	1	-	-

□ 에스컬레이터 역주행사고 현황

○ 사고 현황

구 분	계	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	‘13.6월현재
발생건수	4	-	1	1	1	-	1	-

○ 피해 현황

구 분	계	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	‘13.6월현재
계	50	-	12	-	4	-	24	-
중 상	16	-	2	10	-	-	4	-
경 상	34	-	10	-	4	-	20	-

붙임 2	검사수수료 조정(안)

□ 완성․수시·정밀안전검사 수수료(평균 4.1% 인하)

(단위 : 원)

구 분			현재수수료(A)	조정수수료(B)	비교(B/A)	기준층(m)
엘 리 베이터	전기식	승객용	216,000	191,114	88.48%	8층
		비상용	216,000	200,070	92.63%	10층
		장애인용	216,000	194,934	90.25%	8층
	유압식	승객․화물용	211,500	185,681	87.79%	3층
		장애인용	211,500	188,735	89.24%	3층
	소형		211,500	151,343	71.56%	10m
에스컬레이터, 수평보행기			133,200	128,690	96.61%	8m
덤웨이터			67,500	71,401	105.78%	3층
휠체어 리프트	장애인용 경사형		84,000	81,334	96.83%	4m
	장애인용 수직형		105,000	103,324	98.40%	4m

□ 정기검사 수수료(평균 11.2% 인상)

(단위 : 원)

구 분			현재수수료(A)	조정수수료(B)	비교(B/A)	기준층(m)
엘 리 베이터	전기식	승객용	103,500	111,647	107.87%	8층
		비상용	103,500	114,600	110.72%	10층
		장애인용	103,500	115,561	111.65%	8층
	유압식	승객․화물용	90,000	96,103	106.78%	3층
		장애인용	90,000	99,154	110.17%	3층
	소형		90,000	95,248	105.83%	10m
에스컬레이터, 수평보행기			85,500	91,527	107.05%	8m
덤웨이터			40,500	55,486	137.00%	3층
휠체어 리프트	장애인용 경사형		53,800	57,395	106.68%	4m
	장애인용 수직형		67,000	70,743	105.59%	4m

붙임 3	기타 참고자료

□ 승강장 문 이탈방지장치 관련

○ 가이드

- 엘리베이터 승강장 문 하부에서 홈을 따라 움직이며 문이 이탈하지 않도록 하는 장치

- 통상 문짝당 2개 정도 설치

○ 문 이탈방지장치

- 기 설치된 가이드가 해당 위치에서 이탈되지 않도록 추가로 고정해주는 장치

□ 승강기 검사항목 비교

구분	기존(〜‘13.9.15)			개정(‘13.9.15〜)
	검사항목	서류항목	현장항목	검사항목	서류항목	현장항목
전기식 엘리베이터	232	19	225	577	259	485
유압식 엘리베이터	192	10	188	612	271	503
에스컬레이터․ 수평보행기	85	9	81	227	138	160
덤웨이터	78	5	74	390	166	309
소형 엘리베이터	124	1	124	541	224	454
수직형 휠체어리프트	224	-	224	280	145	224
경사형 휠체어리프트	171	-	171	226	106	171

※ 점검문의 폭, 보조전원장치 등 서류검사와 현장검사 중복 항목 존재