고속단정 안전점검 계획

□ 개 요

ㅇ (배  경) 4월 성어기 이전 고속단정 성능 확보를 위해 일제정비 실시

ㅇ (대  상) 중ㆍ대형함정 탑재 고속단정 총 119척 (대형함정 77척, 중형함정 42척)

ㅇ (기  간)‘17. 3. 1 ~ 3. 30

ㅇ (점검자) 지방본부점검단, 정비담당, 민간전문가 등

□ 주요 점검내용

점검대상	점 검 내 용
단정엔진	‣(점검사항) 연료유, 윤활유, 냉각수, 시동배터리 등 점검 ‣(조 치) 불량개소 자재 확보 및 수리조치
자가복원장치	‣(점검사항) 실린더, 에어백, 당김줄 작동(개방) 검사 ‣(조 치) 불량개소 개방(작동) 시험, 가스충전, 당김줄 윤활조치
선체 (방현대포함)	‣(점검사항) FRP 및 방현대 크랙, 파손부, 누수개소 등 점검 ‣(조 치) FRP 보강 및 방현대 접합, 수리 조치
단정소화포	‣(점검사항) 엔진 작동성능, 수압(토출압력) 등 운전상태 점검 ‣(조 치) 불량개소 자재확보 및 수리 조치

【참고2】 ‘17년도 고속단정 교체계획

□ 개 요

ㅇ (척수/예산) 6척 / 37.8억원 (척당 6.3억)

ㅇ (대     상) 대형함정 탑재 고속단정 6척

ㅇ (공사기간) 8개월

□ 고속단정 교체현황

구 분	계	‘12년	‘13년	‘14년	‘15년	‘16년	‘17년	‘18년 이후
척 수	54척	6척	6척	6척	6척	12척	6척	12척

※ 대형함정(35척)에 탑재된 고속단정 77척증 6.5∼7m급 노후 단정 54척을 교체 추진