참고1		분야별 주요 지적사례 및 조치방향

< 안전분야 >

□ 구명부기(구명정 대체용) 안전줄 노후로 절단

⇒ 안전줄 교체 조치(관할관청 주관 하에 전 선박 재점검 실시)

□ 조타실 비치 자기점화등(燈) 전구 탈락

⇒ 즉시 사용 가능토록 전구 체결 조치

□ 구명부기 위 닻(앵커)을 얹혀 둔 채 줄로 묶어서 비치

⇒ 닻을 선수(船首)로 이동하여 닻줄을 묶어 즉시 사용토록 조치

구명부기 안전줄 노후 파손	조타실 내 자기점화등 전구 탈락	구명부기를 줄로 묶어서 비치

< 시설분야 >

□ 기관실 내 외부배출구 설치 빌지*펌프 사용으로 수질오염 우려

⇒ 빌지펌프 외부 배출구 즉시 철거조치    * 빌지(기름과 물이 섞인 오수)

□ 선착장 안전난간 지지대 바닥 균열로 파손 우려

⇒ 바닥 균열 보수 보강 조치

□ 연료탱크 레벨게이지(유류잔량 측정기) 보호커버 미설치

⇒ 레벨게이지 보호커버 설치

기관실 빌지펌프 설치	선착장 난간 지지대 바닥 균열	레벨게이지 보호커버 미설치

< 화재분야 >

□ 선실 내 소화기를 신형으로 교체 후 비닐로 포장하여 비치

⇒ 비닐 제거 조치 후 비치․관리 조치

□ 객실 내 소화기 미비치, 미고정, 받침대 파손

⇒ 부족한 소화기 즉시 비치 및 관리 철저(미고정, 받침대 파손)

□ 조타실 내 화재탐지장치 배터리 부족으로 실효성 저하

⇒ 비상기기 배터리는 항상 충전상태로 유지하도록 조치

소화기를 비닐로 포장하여 비치	소화기 미비치, 받침대 파손	화재탐지장치 배터리 부족

< 기타분야 >

□ 입석(立席) 선박검사 후 객실 내 이동식 의자 비치

⇒ 설계변경 또는 이동식 의자 외부로 반출 조치

□ 선박용으로 형식승인 받지 않은 레저용 구명조끼 비치․사용

⇒ 형식승인(KR, KST) 받은 구명조끼로 교체 비치․사용

□ 선박설계 승인도면과 선내 실제 의자석 배치 불일치

⇒ 의자석 도면과 일치되도록 원상복구 조치

객실 내 이동식의자 비치	선박용 미승인 레저용 구명조끼	의자석 배치 도면 불일치

참고2		현장점검 사진

기관실 장비 확인 및 시운전	소화장비(소화전) 성능 확인

비상 소화펌프 성능 확인	소화기 상태 확인 및 점검요령 시연

선박 내 각종 구명장비 확인	비상파괴도끼 비치장소 설명