붙임		비상대책 상황실 운영 주요 분담표

대응단계	주요 대응 대책	담 당
1단계 (61m이하)	◦비상대책상황실 설치운영	행정지원부
	◦범시민(대전, 세종, 계룡시) 절수운동 전개 전방위 홍보(TV, 라디오, 인터넷, 가두방송, 현수막 설치 등) 유관기관 및 산업단지 등 협조요청	가뭄홍보반 /관리자원지원반
	◦긴급 재난기금 신청(재난예산확보)	가뭄홍보반
	◦다량수용가 주 1회 이상 휴무제 유도	가뭄홍보반 /상황관리총괄반
	◦유관기관 및 직원 비상연락체계 운영	관리자원지원반
	◦정수장별 생산량 조정 및 급수구역 조정	상황관리총괄 /정수생산관리반
2단계 (60.0m 이하)	◦대청호 무효수량 취수대책 강구 비상발전기, 펌프 설치 및 취수탑 취수로 준설방안 등	취수대응복구반
	◦다량수용가 주 2회 이상 휴무제 유도	가뭄홍보반 /상황관리총괄반
	◦용담댐 방류 요청(K-Water)	상황관리총괄반
	◦비상급수시설(민방위비상급수시설, 약수터, 개인정호) 점검 및 수질검사 실시	관리자원지원 /수질검사반
	◦급수취약지역(마을급수시설) 격일 비상급수 실시	취수대응복구반
	◦비상용 병입(PET) 수돗물 대량 확보	상황총괄반 /정수생산관리반
3단계 (59.0m 이하)	◦다량수용가 격일 휴무제 실시	가뭄홍보반 /상황관리총괄반
	◦대청호 무효수량 취수대책 추진 비상발전기, 펌프 설치 및 취수로 준설	취수대응복구반
	◦비상급수시설(민방위비상급수시설, 약수터, 개인정호) 활용 유도 요청	관리자원지원 /가뭄홍보반
	◦고지대 급수상태 점검 및 비상 물탱크 차량 확보	상황관리총괄 /관리자원지원반
	◦수질검사 강화(주간검사 → 매일검사)	수질검사반
4단계 (58m 이하)	◦대청호 무효수량 취수대책 추진 비상발전기, 펌프 설치 가동	취수대응복구반
	◦고지대 급수를 위한 비상급수 차량 운행	상황관리총괄 /관리자원지원반
	◦제한급수 실시	상황관리총괄