참고	전기레인지 화재 재현실험 결과

Ⅰ

실험배경

❍ 가정에 전기레인지 보급이 증가하면서 애완동물에 의한 화재가 지속 발생

※ ‘20년 상반기 판매량: 전기레인지 316,000대(58.8%) / 가스레인지 221,000대(41.2%)

❍ 발화요인에 대한 과학적 데이터 필요 → 제조사 분쟁 등 근거자료 활용

❍ 재현실험 내용을 토대로 대주민 홍보 → 화재피해 저감 추진

	《최근 화재 사례》
∙ `20. 11. 24. 서귀포시 동홍동 오피스텔: 애완견이 점화버튼 작동 화재 발생 ∙ `21. 02. 10. 제주시 아라일동 원룸: 애완고양이가 점화버튼 작동 화재 발생 ∙ `21. 03. 19. 서귀포시 동홍동 오피스텔: 애완고양이가 점화버튼 작동 화재 발생 ∙ `21. 04. 14. 제주시 건입동 일반음식점: 내부에 고양이가 있어 화재 연관 추정

※ 최근 5년간 전기레인지 화재 현황

구분	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년
총건수 (반려동물 건수)	3건 (3건)	5건 (1건)	5건 (1건)	4건 (2건)	6건 (1건)

Ⅱ

전기레인지 종류 및 조작방식

1. 전기레인지 종류

하이라이트		원형으로 분포된 열선이 세라믹 상판을 가열하는 방식으로 전원을 꺼도 남은 열로 요리할 수 있는 반면 고온의 열이 오랫동안 상판에 남아 있어 위험함.

인덕션		자기장을 이용해 전기유도물질(철재용기)로 만들어진 용기와 반응시켜 열을 만드는 방식으로 전용용기를 사용하여야 하는 단점이 있지만 직접가열방식이 아니므로 상판에서 열이 발생하지 않음.

2. 전기레인지 조작 방식

터치식		사람이 손가락으로 전원버튼을 2초 이상 누르면 전원이 켜지고 강약버튼(+-)을 누르면 가열되는 방식으로 일부 제품은 안전성을 위해 잠금버튼이 있어 오동작을 방지함.

다이얼식		따로 전원버튼은 없으며 시계방향으로 돌아갈수록 열의 강도가 세지며 반시계방향으로 바로 돌리면 최고 온도가 됨.

Ⅱ

재현실험 주요 결과

1. 전기레인지 조작 실험

❍ 터치식: 체온이 있는 피부(손가락, 애완동물 발바닥), 라텍스장갑, 반코팅장갑에는 조작되며, 일부 제품에서는 금속물체, 물티슈도 조작 가능. 플라스틱, 목재는 조작 불가능

❍ 다이얼식: 양방향(시계방향, 반시계방향)으로 돌리면 작동

⇨ 터치식은 애완동물(개, 고양이) 발바닥에 의해 쉽게 작동되며, 다이얼식도 이동하면서 접촉할 경우 쉽게 돌아가 작동되어 오작동 위험성 높음

손가락(작동)	개 발바닥(작동)	고양이 발바닥(작동)

라텍스장갑(작동)	반코팅장갑(작동)	금속(작동)	물티슈(작동)

2. 전기레인지 작동 온도 및 잔열시간 측정

☞ 열전대 이용 하이라이트 상판온도 측정, 인덕션은 특성상 용기(냄비) 온도 측정

❍ 하이라이트: 최고 발열 온도는 701℃로 4분 6초가 소요되며, 작동을 정지시킨 후 화재 위험성이 없는 400℃ 미만으로 온도가 내려가는 시간이 2분 58초 소요되며, 100℃ 미만 온도까지 19분 56초 소요

❍ 인덕션: 최고 발열 온도는 468℃로 52초가 소요되며, 작동을 정지시킨 후 4초만에 400℃ 미만으로 온도가 내려가며, 100℃ 미만 온도까지 2분 40초 소요

⇨ 하이라이트는 인덕션에 비해 발열온도가 높고 잔열이 오랫동안 남아 있어 가연물과 접촉할 경우 화재 위험성 높음.

⇨ 인덕션은 온도 상승은 빠르나 최고 온도가 500℃ 미만이며, 작동 정지 후 빠르게 온도가 내려가는 특성으로 볼 때 하이라이트에 비해 화재 위험성이 적음.

3. 전기레인지 화재 실험

① 개와 고양이에 의한 전기레인지(하이라이트) 작동 화재

❍ 전기레인지 주변 음식물 또는 먹이가 있는 경우 싱크대 위로 올라가돌아다니면서 발바닥으로 터치식 작동버튼 동작 여부 확인

→ 개와 고양이 모두 전원 버튼을 눌러 작동(대기 상태)

❍ 개와 고양이 발바닥으로 전원버튼, 강약조절버튼이 쉽게 작동

❍ 전기레인지 상판에 가연물이 놓여 있는 경우 전도열에 의해 착화

② 전기레인지(인덕션) 가연물 근접방치 화재

❍ 인덕션은 자기유도방식으로 용기(냄비) 내부와 옆에 화장지를 접촉하여 작동한 바 훈소만 될 뿐 착화까지 미진행

→ 인덕션 방식은 부주의에 의한 화재에는 안전함.

<개에 의한 하이라이트 작동 화재>

<고양이에 의한 하이라이트 작동 화재>

<인덕션 가연물 접촉 화재 미발생>

Ⅵ

결     론

❍ 개와 고양이 등 실내에서 키우는 애완동물에 의해 하이라이트 방식 전기레인지는 화재 발생 가능.

❍ 인덕션 방식은 작동 중 가연물이 접촉되어도 화재 미발생

❍ 가스레인지 중간밸브와 같이 전기레인지 자체 작동버튼 외 외부에 전기차단기 설치 의무화가 필요함.